CI1122球泡灯方案需求

|  |  |
| --- | --- |
| 指令词 | 功能 IO口：Pin16脚 |
| 打开灯 | 开灯 |
| 关闭灯 | 关灯 |
| 调亮一点 | 15%-40%-70%-100% |
| 调暗一点 | 100%-70%-40%-15% |
| 最大亮度 | 100%亮度 |
| 中等亮度 | 50%亮度 |
| 最低亮度、小夜灯 | 15%亮度 |
| 改变灯光 改变颜色 | 输出一个100MS的低电平 |
| 来电开（通电30秒内说出才有效） |  |
| 来电关（通电30秒内说出才有效） |  |
| 来电记忆（通电30秒内说出才有效） |  |
| 一分钟后关灯 |  |
| 五分钟后关灯 |  |
| 十分钟后关灯 |  |
| 取消定时 |  |
| 设为客厅灯（通电30秒内说出才有效） | 设置后为客厅灯唤醒词，唤醒是灯闪一下 |
| 设为卧室灯（通电30秒内说出才有效） | 设置后卧室灯为唤醒词，唤醒是灯闪一下 |
| 设为厨房灯（通电30秒内说出才有效） | 设置后厨房灯为唤醒词，唤醒是灯闪一下 |
| 设为主卧灯（通电30秒内说出才有效） | 设置后主卧灯为唤醒词，唤醒是灯闪一下 |
| 设为餐厅灯（通电30秒内说出才有效） | 设置后餐厅灯为唤醒词，唤醒是灯闪一下 |
| 设为镜前灯（通电30秒内说出才有效） | 设置后镜前灯为唤醒词，唤醒是灯闪一下 |

设置为\*\*灯时 上电10秒内无需唤醒，可以直接语音控制，10秒后需要唤醒。